|  |  |
| --- | --- |
|  | Registro Calibração de Dispositivo |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número da peça: | Número do dispositivo: | Padrão a ser utilizado: |
| Z01-029 (21.009.898-0) | LM 12740 | Projetor de perfil 0 - 100 mm (0,001) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor encontrado | Laudo | | Identificação do padrão utilizado | Data | Responsável |
| Aprovado | Reprovado |
| 1 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 2 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 3 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 4 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 5 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 6 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 7 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 8 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 9 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 10 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 11 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 11 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 12 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 12 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 13 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 14 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 15 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 15 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 15 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |
| 16 | ⬜ | ⬜ |  |  |  |

|  |
| --- |
| Observação: |
|  |

F055 rev. 02